Памятка  
по отбору проб воды для проведения радиологических исследований

При отборе проб из действующей артезианской скважины или водопровода воду сливают не менее 5 мин. Ёмкость непосредственно перед отбором пробы необходимо не менее трех раз ополоскать водой из обследуемого источника. Каждая проба подписывается для идентификации источника водоснабжения.

Отбор проб питьевой воды для определения показателей суммарной альфа- и бета-активности
Пробу питьевой воды емкостью не менее 9 литров отбирают в пластиковые бутыли или в пластиковую канистру емкостью на 10 литров, заполняя их так, чтобы воздух из емкости был полностью вытеснен водой

Отбор проб питьевой воды для определения 
удельной активности радона-222
В ёмкость (темная бутыль) отбирают 1 литр воды. При наполнении ёмкости напор воды не должен быть слишком сильным во избежание образования в пробе пузырьков воздуха. Ёмкость должна быть полностью (под крышку) заполнена водой таким образом, чтобы в ней не оставался воздух. Крышку ёмкости плотно закрывают и заклеивают место соприкосновения крышки и ёмкости изоляционной лентой или скотчем в 3-5 слоев, во избежание воздухообмена между пробой в ёмкости и воздухом окружающей среды. Затем пробу отправляют в лабораторию для проведения анализа. Транспортирование ёмкостей осуществляют в перевернутом виде (крышкой вниз). Доставка не позднее 2-х дней после отбора робы (желательно в тот же день).  На емкости указать время и дату отбора.
	
Отбор проб питьевой воды для определения 
удельной активности полония-210
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Выдача лабораторной посуды для отбора проб и прием проб на исследование осуществляется по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Спартака, 5, Отделение по работе с заказчиком, телефон - 3012-43-69-94

